1. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]修改设备地址  发：00 10 01 56 80 4F  回：56 10 02 56 0A 76 AB
2. 查询设备地址  发：00 01 01 01 91 B4  回：56 01 02 01 56 4D 9E
3. [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]查询当前位置  发：56 01 01 02 C0 3D
回： 56 01 02 02 FC CD 11    上下限位均未设置
56 01 02 02 FE 4C D0    上限位未设置
56 01 02 02 FD 0C D1    下限位未设置
56 01 02 02 12 4D 56    电机在0x12位置
4. 查询运行状态  发：56 01 01 03 01 FD
                  回：56 01 02 03 00 CC C0       停
56 01 02 03 01 0D 00       上
56 01 02 03 02 4D 01       下


5. 删除限位  发：56 02 01 03 F1 FD   回：56 02 02 03 0A 4C 83
6. 设上限位  发：56 02 01 01 70 3C
          回：56 02 02 01 0A 4D E3  成功  56 02 02 01 A5 0D 9F  失败
7. 设下限位  发：56 02 01 02 30 3D
          回:  56 02 02 02 0A 4D 13   成功  56 02 02 02 A5 0D 6F  失败
8. 换向      发：56 02 01 04 B0 3F    回：56 02 02 04 0A 4E B3
9. 设第三点限位 发：56 02 01 05 71 FF
          回：56 02 02 06 0A 4F 23  成功 56 02 02 06 A5 0F 5F  失败
10. 禁止主动上报：56 02 01 07 F0 3E
11. 设置主动上报：56 02 01 06 31 FE
12. 电机运行
发下：  56 04 02 01 00 CD 6C        回：56 04 02 01 57 8C 92
发上：  56 04 02 01 64 CC 87        回：56 04 02 01 40 CC 9C
发停：  56 04 02 02 00 CD 9C        回：56 04 02 02 16 4C 52
第三点：56 04 02 03 00 CC 0C        回：56 04 02 03 00 CC 0C 
13. 梦幻帘指令：
56 04 02 04 FF 8E 7C上/开点动翻叶
56 04 02 04 FE 4F BC下/关点动翻叶
56 04 02 04 00 CE 3C翻叶到0°(全遮光)
56 04 02 04 2D 0E 21翻叶到45°(半透光)
56 04 02 04 5A 4E 07翻叶到90°(透光)
56 04 02 04 B4 CE 4B翻叶到180°(开极限)
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