# 每一行#号后的部分是注释，不会被程序处理

# 全局参数
para_read_enabled=1 # 读取设备状态，0不读取，1读取

# 设备可选参数：
# reverse 1, 开关反向
# positionReverse 1, 位置反向
# angleOpenCloseReverse 1, 角度开关反向
# angleReverse 1, 角度反向

# 注：seedi2世典日夜帘，角度开关停/角度百分比用于控制夜帘

# 以下是设备配置的示例，参数详细说明请查说文档。

seedi2, address 0xFFFF
seedi2, address 0x3323, positionReverse 1
wistar, address 0x01
wistar, address 0x56
seedi, address 0x3222
seedi, address 0x3323, positionReverse 1
forest, address 001
forest, address 002
novo, address 0x010103
novo, address 0xFEFE03
bofu, address 0x010104
bofu, address 0x010105
aok, id 1, channel 1 
aok, id 1, channel 2
dooya, address 0x0101, reverse 1
dooya, address 0x0202, positionReverse 1
dooya, address 0x0101
dooya, address 0x0302  
dooya, address 0x0401
dooya, address 0x0502  
dooya, address 0x0601
dooya, address 0x0702  
dooya, address 0x0801
dooya, address 0x0902  
dooya, address 0x0903
dooya, address 0x0904  
dooya, address 0x0905
dooya, address 0x0906  
dooya, address 0x0A01
dooya, address 0x0A02  
